/*Modified at 2023-12-24 17:14:55*/
/****************************************************
 *  Automatically-generated file. Do not edit!	*
 ****************************************************/

#ifndef __PROJECT_CONFFIG_H__
#define __PROJECT_CONFFIG_H__

#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
//manual config start
//此处填写手动配置，DIDE生成配置文件时，不会被修改
//manual config end

#define    CN_RUNMODE_IBOOT                0                //IBOOT模式运行
#define    CN_RUNMODE_BOOTSELF             1                //无须IBOOT，自启动模式APP
#define    CN_RUNMODE_APP                  2                //由IBOOT加载的APP
#define    CFG_RUNMODE                     CN_RUNMODE_IBOOT   //由IBOOT加载的APP
//*******************************  Configure debug print level  ******************************************//
#define CFG_DEBUG_PRINT_LEVEL                 CN_DEBUG        //打印等级
#define    CFG_MODULE_ENABLE_DEBUG_PRINT   true
//*******************************  Configure device file system  ******************************************//
#define CFG_DEVFILE_LIMIT       10      //定义设备数量
#define    CFG_MODULE_ENABLE_DEVICE_FILE_SYSTEM  true
//*******************************  Configure djybus  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_DJYBUS        true
//*******************************  Configure file system  ******************************************//
#define CFG_CLIB_BUFFERSIZE            512      //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_FILE_SYSTEM   true
//*******************************  Configure kernel object system  ******************************************//
#define CFG_OBJECT_LIMIT        8   //用完会自动扩充
#define CFG_HANDLE_LIMIT        8   //用完会自动扩充
#define    CFG_MODULE_ENABLE_KERNEL_OBJECT_SYSTEM  true
//*******************************  Configure loader  ******************************************//
#define CFG_UPDATEIBOOT_EN      false       //
#define CFG_START_APP_IS_VERIFICATION      true       //
#define  CFG_APP_RUNMODE  CN_DIRECT_RUN     //CN_DIRECT_RUN=直接从flash中运行；CN_FORM_FILE=从文件系统加载到内存运行
#define  CFG_APP_VERIFICATION   VERIFICATION_NULL   //
#define CFG_IBOOT_VERSION_SMALL       00        //xx.xx.__APP忽略
#define CFG_IBOOT_VERSION_MEDIUM      00        //xx.__.xxAPP忽略
#define CFG_IBOOT_VERSION_LARGE       01        //__.xx.xxAPP忽略
#define CFG_IBOOT_UPDATE_NAME      "/yaf2/iboot.bin"           //
#define CFG_APP_UPDATE_NAME        "/yaf2/app.bin"            //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_LOADER        true
//*******************************  Configure lock  ******************************************//
#define CFG_LOCK_LIMIT          40      //定义锁的数量包含信号量和互斥量
#define    CFG_MODULE_ENABLE_LOCK          true
//*******************************  Configure memory pool  ******************************************//
#define CFG_MEMPOOL_LIMIT       10      //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_MEMORY_POOL   true
//*******************************  Configure message queue  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_MESSAGE_QUEUE true
//*******************************  Configure multiplex  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_MULTIPLEX     true
//*******************************  Configure ring buffer and line buffer  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_RING_BUFFER_AND_LINE_BUFFER  true
//*******************************  Configure shell  ******************************************//
#define CFG_SHELL_STACK            0x1000      //
#define CFG_ADD_ROUTINE_SHELL      true        //
#define CFG_ADD_EXPAND_SHELL       true        //
#define CFG_ADD_GLOBAL_FUN         false       //
#define CFG_SHOW_ADD_SHEELL        true        //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_SHELL         true
//*******************************  Configure spi bus  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_SPI_BUS       true
//*******************************  Configure xip app file system  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_XIP_APP_FILE_SYSTEM  true
//*******************************  Configure cpu onchip spi  ******************************************//
#define CFG_SPI_BUF_LEN             128                //
#define CFG_SPI_DMA_BUF_LEN         128                //
#define CFG_SPI1_ENABLE             false              //
#define CFG_SPI2_ENABLE             false              //
#define CFG_SPI3_ENABLE             false              //
#define CFG_SPI4_ENABLE             false              //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_CPU_ONCHIP_SPI  true
//*******************************  Configure cpu onchip uart  ******************************************//
#define CFG_UART1_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART1_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART1_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART2_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART2_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART2_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART3_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART3_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART3_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART4_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART4_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART4_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART5_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART5_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART5_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART6_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART6_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART6_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART7_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART7_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART7_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART8_SENDBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART8_RECVBUF_LEN       32      //
#define CFG_UART8_DMABUF_LEN        32      //
#define CFG_UART1_ENABLE           true        //
#define CFG_UART2_ENABLE           false       //
#define CFG_UART3_ENABLE           false       //
#define CFG_UART4_ENABLE           false       //
#define CFG_UART5_ENABLE           false       //
#define CFG_UART6_ENABLE           false       //
#define CFG_UART7_ENABLE           false       //
#define CFG_UART8_ENABLE           false       //
#define CFG_UART1_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口1发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART1_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口1接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART2_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口2发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART2_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口2接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART3_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口3发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART3_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口3接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART4_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口4发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART4_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口4接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART5_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口5发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART5_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口5接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART6_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口6发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART6_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口6接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART7_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口7发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART7_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口7接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART8_TX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口8发送所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define CFG_UART8_RX_DMA_CHANNEL       DMA_NONUSE   //串口8接收所使用的DMA通道，不能和其它的外设重复使用,用DMA的话要收发都配置好通道
#define    CFG_MODULE_ENABLE_CPU_ONCHIP_UART  true
//*******************************  Configure ART32 common code  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_ART32_COMMON_CODE  true
//*******************************  Configure cpu drive inner flash  ******************************************//
#define CFG_EFLASH_PART_FORMAT     false      //分区选项,是否需要擦除该芯片。
#define CFG_EFLASH_PAGE_SIZE                512         //"片内flash的页大小单位字节"其实是自己定了为了统一，实际上芯片手册并没有规定
#define CFG_EFLASH_SECT_PAGE_NUM            4           //
#define CFG_EFLASH_BLOCK_SECT_NUM           32          //
#define CFG_EFLASH_PLANE1_SECT_NUM          256         //
#define CFG_EFLASH_PLANE2_SECT_NUM          256         //
#define CFG_EFLASH_PLANE1_BLOCK_NUM         8           //
#define CFG_EFLASH_PLANE2_BLOCK_NUM         8           //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_CPU_DRIVE_INNER_FLASH  true
//*******************************  Configure emflash insatall xip  ******************************************//
#define CFG_EFLASH_XIP_PART_START      2          //分区起始，填写块号，块号从0开始计算
#define CFG_EFLASH_XIP_PART_END        -1         //分区结束，-1表示最后一块，如果结束块是6，起始块是0，则该分区使用的块为0，1，2，3，4，5块
#define CFG_EFLASH_XIP_PART_FORMAT     false      //分区选项,是否需要格式化该分区。
#define CFG_EFLASH_XIPFSMOUNT_NAME   "xip-app"    //需安装的文件系统的mount的名字，NULL表示该flash不挂载文件系统
#define    CFG_MODULE_ENABLE_EMFLASH_INSATALL_XIP  true
//*******************************  Configure cpu onchip dma  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_CPU_ONCHIP_DMA  true
//*******************************  Configure cpu onchip gpio  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_CPU_ONCHIP_GPIO  true
//*******************************  Configure heap  ******************************************//
#define CFG_DYNAMIC_MEM true  //即使选false也允许使用malloc-free分配内存，但使用有差别，详见 《……用户手册》内存分配章节
#define    CFG_MODULE_ENABLE_HEAP          true
//*******************************  Configure kernel  ******************************************//
#define CFG_INIT_STACK_SIZE     4096    //定义初始化过程使用的栈空间一般按默认值就可以了
#define CFG_EVENT_LIMIT         15      //事件数量
#define CFG_EVENT_TYPE_LIMIT    15      //事件类型数
#define CFG_IDLESTACK_LIMIT     1024    //IDLE事件处理函数运行的栈尺寸一般按默认值就可以了
#define CFG_IDLE_MONITOR_CYCLE  30      //监视IDLE事件持续低于1/16 CPU占比的时间秒数，0=不监视
#define CFG_MAINSTACK_LIMIT     4096    //main函数运行所需的栈尺寸
#define CFG_IDLE_WDT_RESET      false   //IDLE事件监视狗叫时，是否复位
#define CFG_OS_TINY             false   //true=用于资源紧缺的场合内核会裁剪掉：事件类型名字，事件处理时间统计。
#define CFG_IDLE_CHECK_STACK    false   //在IDLE中是否进行栈溢出检查。注意：进行溢出检查的话会影响实时性
#define    CFG_MODULE_ENABLE_KERNEL        true
//*******************************  Configure board config  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_BOARD_CONFIG  true
//*******************************  Configure misc  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_MISC          true
//*******************************  Configure Nls Charset  ******************************************//
#define CFG_LOCAL_CHARSET       "gb2312"        //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_NLS_CHARSET   true
//*******************************  Configure time  ******************************************//
#define CFG_LOCAL_TIMEZONE      8      //北京时间是东8区
#define    CFG_MODULE_ENABLE_TIME          true
//*******************************  Configure uart device file  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_UART_DEVICE_FILE  true
//*******************************  Configure norflash W25QXX  ******************************************//
#define CFG_W25QXX_PART_ERASE               false      //"分区选项,是否需要擦除该芯片。"
#define CFG_W25QXX_QSPI_ENABLE              false      //
#define CFG_W25QXX_BYTES_PAGE               256        //
#define CFG_W25QXX_PAGES_SECTOR             16         //
#define CFG_W25QXX_SECTORS_BLOCK            16         //
#define CFG_W25QXX_SECTORS_NUM              2048       //
#define CFG_W25QXX_CHIP_ID                  0xEF18     //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_NORFLASH_W25QXX  true
//*******************************  Configure W25QXX FAT  ******************************************//
#define CFG_W25_FAT_MOUNT_NAME            "fat"      //需要挂载的efs文件系统mount点名字
#define CFG_W25_FAT_PART_END                   -1        //-1表示最后一块起始分区固定从0开始。如果不是-1的话，不会包括当前块。例如start=0,end=6,那使用的范围为0~5
#define CFG_W25_FAT_PART_FORMAT               false      //"分区选项,是否需要格式化该分区"
#define    CFG_MODULE_ENABLE_NORFLASH_W25QXX_FAT  true
//*******************************  Configure flash  ******************************************//
#define    CFG_MODULE_ENABLE_FLASH         true
//*******************************  Configure stdio  ******************************************//
#define CFG_STDIO_STDIN_MULTI      true         //
#define CFG_STDIO_STDOUT_FOLLOW    true         //
#define CFG_STDIO_STDERR_FOLLOW    true         //
#define CFG_STDIO_FLOAT_PRINT      true         //
#define CFG_STDIO_STDIOFILE        true         //
#define CFG_STDIO_IN_NAME              "/dev/UART1"    //
#define CFG_STDIO_OUT_NAME             "/dev/UART1"    //
#define CFG_STDIO_ERR_NAME             "/dev/UART1"    //
#define    CFG_MODULE_ENABLE_STDIO         true
//*******************************  Configure user app update  ******************************************//
#define CFG_APP_UPDATE_MAX_FILE_SIZE    786432      //"app最大文件大小，单位字节"
#define    CFG_MODULE_ENABLE_APP_UPDATE    true
//*******************************  Core Clock  ******************************************//
#define    CFG_CORE_MCLK                   (288.0*Mhz)       //主频，内核要用，必须定义
//*******************************  DjyosProduct Configuration  ******************************************//
#define    PRODUCT_MANUFACTURER_NAME       "hzgj"            //厂商名称
#define    PRODUCT_PRODUCT_CLASSIFY        "dtu"             //产品分类
#define    PRODUCT_PRODUCT_MODEL           "dtu_1"           //产品型号
#define    PRODUCT_VERSION_LARGE           1                 //版本号,__.xx.xx
#define    PRODUCT_VERSION_MEDIUM          0                 //版本号,xx.__.xx
#define    PRODUCT_VERSION_SMALL           1                 //版本号,xx.xx.__
#define    PRODUCT_PRODUCT_MODEL_CODE      "123456"          //产品型号编码
#define    PRODUCT_BRANCH                  "hzgj_dtu_1"      //产品分支
#define    PRODUCT_PASSWORD                "123456"          //产品秘钥
#define    PRODUCT_OTA_ADDRESS             ""                //OTA服务器地址
#define    PRODUCT_BOARD_TYPE              "hzgj_dtu"        //板件类型
#define    PRODUCT_CPU_TYPE                "at32f437"        //CPU类型


#endif

